Безопасность труда при выполнении работ с инструментом

ударного действия

По-прежнему в системе обеспечения охраны труда работающих не уделяется должного внимания соблюдению требований безопасности при производстве работ с инструментом ударного действия.

При осуществлении проверок, мониторингов, обследований, рейдов в составе мобильных групп, созданных при горрайисполкомах, выявляются многочисленные нарушения требований безопасности, в том числе при работе с молотком, когда не применяются средства индивидуальной и коллективной защиты, что в конечном итоге приводит к производственному травматизму.

Примером тому может служить несчастный случай, происшедший в 2019 году с работником учреждения «Автохозяйство УВД Гродненского облисполкома» в помещении авторемонтной мастерской на участке технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Слесарь по ремонту автомобилей на верстаке осуществлял удары молотком, при очередном ударе произошел вылет металлического осколка, который попал в глаз другого работника, подошедшего в тот момент к данному рабочему месту, в результате чего последний получил тяжелую производственную травму. Отсутствие ограждающих устройств (щитов, экранов) для защиты работающих от вылета образующихся осколков в сторону проходов - явилось причиной данного несчастного случая.

Только после травмирования работника в данной организации для защиты работающих от отлетающих осколков на рабочих местах были установлены защитные ограждения, что указывает на несвоевременность действий должностных лиц предприятий в части обеспечения безопасных условий труда.

Подводя итог вышесказанному, следует признать, что в деле обеспечения охраны труда мелочей не бывает и, для снижения опасности для здоровья работающих при производстве работ, прежде всего, необходимо обеспечить элементарные требования безопасности труда на рабочих местах.