Соблюдение требований безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ!

Результаты анализа производственного травматизма со смертельным исходом в организациях области дают возможность утверждать о недоработках должностных лиц предприятий по наведению должного порядка на производстве, о низком уровне воспитательной работы среди рабочих в части соблюдения ими требований по охране труда.

Подтверждением тому может служить несчастный случай со смертельным исходом,^ происшедший 31.10.2019 с машинистом автокрана ф-ла СМУ-4 ОАО «Белсельэлектросетьстрой» в результате падения на потерпевшего барабана с проводом, перемещаемого козловым краном ККТ-5.

Специальным расследованием установлено, что должностные лица предприятия не удовлетворительно организовали производство погрузочно-разгрузочных работ на территории производственной базы ф-ла СМУ-4, допустили к использованию не исправное грузозахватное приспособление, к эксплуатации неисправного грузоподъемного козлового крана был допущен персонал, не имеющий необходимой подготовки, обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, на месте производства работ отсутствовали схемы строповки груза. Кром^ того, потерпевший, имея соответствующее обучение, прошедший необходимый инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, проигнорировал элементарные требования безопасности - находился в непосредственной близости от перемещаемого груза, при падении которого и был смертельно травмирован. Выявленные нарушения законодательства об охране труда, приведшие к гибели работника, обусловлены, прежде всего, приниженным спросом специалистов среднего звена, ответственных за безопасную организацию труда за производством работ и состоянием трудовой дисциплины, непринятие должных мер по обеспечению безопасности при проведении указанных работ в соответствии с установленными требованиями.